SEU\_3SE STM32F103电控组培训开发训练板简明说明

# 连接性速查

1. CAN: 一路CAN，连接到STM32的CAN1. 线序见丝印.
2. DBUS：通过反相电路连接到UART2\_RX.
3. UART：通过UART3引出. 理论上可以在禁用CAN的时候使用UART1.
4. SWD：标准ST\_LINK调试接口.
5. 板载LED：PB9，低电平有效，支持PWM通过TIM4\_CH4输出.
6. 板载调试按键：PB8，低电平有效，带电容防抖.